安装说明

工程名称：淮阴工学院双创学院成果展厅工程安装

一、室内照明开关设置三组三联单控开关。第一组三联开关，第一开控制吊顶内筒灯，第二开控制吊顶LED异形灯，第三开控制吊顶造型灯。第二组三联开关，第一开控制西墙光源，第二开控制东墙光源，第三开控制走廊外背景墙光源。第三组三联开关，分别控制室内北墙6个造型光源，2个光源一控。各组电源单独分相引至配电箱。

二、在南墙展柜位置墙上各安装1个五孔插座，离地面高30cm，分两个回路控制，6个地插单独回路。

三、在室内各造型背景墙内预留单相电源，末端安装带明盒五孔插座共7个，电源各自单独引至配电箱。

四、室内新装配电箱电源引至就近的原室内配电箱电源。