枚乘路校区图书馆部分外墙修缮工程

施工方案说明

1、对已脱落部位修补，已脱离部位周边查勘有无空鼓即将脱落的，查勘现场，自行考虑拆除，一并修补；

2、墙面抹灰：基层处理、基层钢丝网钢钉固定，抗裂砂浆找平；

3、外墙乳胶漆：刷抗碱底漆一道，刷灰色外墙涂料两遍，胶带分格，分格缝大小参照相邻面砖外墙，施工使用吊车带吊篮，本工程施工中禁止使用吊绳作为外墙施工脚手架；

4、垃圾外运：运距及运输方式投标人自行考虑。