淮阴工学院

萧湖双创基地门禁系统采购与安装

**招标文件**

项目编号：20180006

 **淮 阴 工 学 院**

 **2018年1月11日**

 **目 录**

第一章 投标须知 ……………………………………………… 3

第二章 建设内容及性能要求…………………………………… 8

第三章 合同主要条款…………………………………………… 12

第四章 投标文件样式…………………………………………… 13

第一章 投标须知

一、招标项目

项目名称：淮阴工学院萧湖双创基地门禁系统采购与安装；

项目预算：99万元人民币；

项目具体要求见招标文件第二章。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的独立企业法人。

2.具有本次采购货物的相关的营业范围。

3.本次投标不接受代理商投标。公寓式木门锁、门锁控制器、门禁管理系统平台须为投标公司自主品牌产品，其他辅材和网络设备可以外购。

4.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录。

5.本次招标不接受联合体供应商参加投标；投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目采购活动。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、招标现场说明（答疑）及现场勘察

时间：2018年1月24日下午14:00；

地点：淮阴工学院枚乘路校区正行楼4楼16402房间；

联系人：蔡老师；联系电话：13861593583。

四、现场演示门禁管理系统软件及锁具、控制器样品展示

评标时需现场演示门禁管理系统软件及锁具、控制器样品展示。

五、投标人资格审查方式

开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

六、招标文件

投标人可直接在学校网站（ http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件售价：500元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院行政楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

七、投标保证金

投标保证金金额为2万元整交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

八、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、2年驻场费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量），其中的2年驻场费在报价表中单独列出。投标人须对项目全部内容进行投标。

3.资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（具有本次采购相关的营业范围，复印件），税务登记证（复印件），承揽本项目供货、安装、售后服务等方面相应资质证明。

4.售后服务、质量保障情况。

5.所投设备(包括附件)的彩页、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章），提供硬件产品检验检测报告和软件证书。

6. 2015年1月以来实施的与本项目相关的服务业绩目录及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息；提供五份左右与本项目直接相关的供货合同等材料。

7.评分标准中涉及的相关证明材料及投标商认为需要提供的其他材料。

8.投标样品：提供与投标书中投标的公寓木门锁具、电插锁具和控制器一致的样品各一个，评标结束后，未中标投标人自行将样品带走，否则视同投标人同意招标人可以任意处置样品。

1-7项材料按顺序装订，原件备查。

九、投标文件和样品递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2018年2月2日上午9:00-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校[财务处](http://cw.hyit.edu.cn/)开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区行政楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式六份投标文件（包括一份正本和五份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。

十、开标时间及地点

1.开标时间：2018年2月2日下午14:00（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区行政楼203室。

十一、评标办法

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对项目进行评价。我校不保证最低价中标，可根据需要对项目数量增减。若实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。

本次评标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评标方法。

评分标准如下：

| **序号** | **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **价格****（45分）** | 在所有有效投标报价中报价最低的为基准报价。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。各投标人价格得分=基准价÷投标价×45 | **45** |
| **2** | **方案****设计****（28分）** | 系统设计 | 评委从下列几方面进行评分，最高得12分，优：12-10，良：9-7，一般6-3。1、门禁系统平台的运行环境、设计架构、管理功能、与第三方接口的方式的开放性、兼容性、稳定性、可扩充性、可移植性。2、门禁系统产生的数据再利用，特别是针对学校学生行为管理分析和展示。 3、与数字化校园及相关应用系统的对接方案等。 | **12** |
| 产品选型 | 评委根据投标人提供的门禁系统专用产品主要设备技术方案、产品选型、产品配置、技术指标参数、产品品牌、产品市场成熟度、市场占有率等进行评分，分别按优、良好、一般三个等级进行相应打分。优：10-8，良：7-5，一般4-2。 | **10** |
| 项目实施 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（进度安排、人员配备、项目管理、工期保证措施、质量保证措施、关键性技术问题的对策措施等）。优：5-4，良：3-2，一般1。 | **5** |
| 项目培训 | 根据投标人制定培训计划，详细阐述培训内容和时间的情况进行评分。 | **1** |
| **3** | **方案陈述及样品展示（12分）** | 方案陈述，成功案例后台远程接管演示，锁具、控制器等样品展示（陈述、演示时间共计8分钟） | 评委根据投标人现场对系统方案的陈述情况评分；对投标人演示后台软件情况，提问回答情况进行评分（演示版本须和投标文件一致）；对投标人提供锁具、控制器（需和投标书一致）样品展示情况进行评分。综合评价，优：12-10，良：9-7，一般6-3。 | **12** |
| **4** | **售后服务（10）** | 服务体系 | 根据投标人提供的售后服务方案、服务体系、服务范围、升级方案等内容以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障等进行横向比较评分。优：4，良：3-2，一般1。 | **4** |
| 服务承诺 | 发生故障2小时到现场解决，在学校设立备品备件库（须提供原厂出具承诺函、备品备件清单等相关证明材料）。未承诺的不得分。 | **2** |
| 对质保期满后的服务标准和收费标准需明确说明并进行承诺。根据承诺情况酌情打分，可得0-2分。 | **2** |
| 开发服务 | 承诺质保期内免费提供本次项目需求以外的应用系统或开发服务。未承诺的不得分。 | **2** |
| **5** | **商务部分****（5）** | 编制质量 | 根据投标文件响应情况、规范性评分。 | **2** |
| 项目案例 | 2015年1月1日以后签订的合同金额30万元以上的成功项目案例（项目合同和验收报告，原件带至现场备查），每个0.5分，最多不超过3分 | **3** |

十二、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十三、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为3天，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2. 评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在三个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。供货安装完成时间：中标签订合同后五周内。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：蔡老师，联系电话：13861593583；

招标文件咨询联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-835599815/83559069；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院行政楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年1月11日

 第二章 建设内容及性能要求

**一、建设内容**

我校萧湖双创基地正在建设中，由于各建筑物门具需要智能化管理和控制，锁具需和门具配合生产安装，进行智能门禁系统和锁具招标采购，方便门具提供商的配套生产和安装。

萧湖双创基地各类门的大致数量是学生宿舍、办公室木门850樘，双开玻璃门54樘，单开玻璃门107樘，铝合金双平开门90樘，铝合金单平开门4樘。

由于基地正在建设中，有诸多不定因素，本次招标按照下表数量报价，实际数量以签订合同时为准，配套联网和数据通信设备及辅材根据自己系统方案定（需勘察现场）。签订合同时间根据基地建设进度而定。

**注**：各种玻璃门门吸和部分控制线已经安装到位，投标人需勘察现场定自己系统所需要的其他配件和线路。

本次门禁系统产品投标人要求：门禁管理系统软件和公寓式木门锁具、控制器等主要设备应均为自己公司生产出品的产品。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **功能概述** | **数量** | **单位** |
| **（一）门禁锁具、控制器、基础网络和设备** |
| 1 | 公寓式木门锁 | 1.支持手机开门（本地开门，用户数大于50）2.校园卡刷卡开门（本校已有一卡通系统为新开普，卡片为CPU+M1卡）；3.公寓支持管理员远程开门，办公室、实验室、教室门支持手机远程开门和钥匙临时分享；4.支持机械钥匙开门；5.门锁采用无线方式互联；6.门锁孔需自己按锁具尺寸开挖（勘察现场）； | 850 | 把 |
| 2 | 玻璃门门禁控制器（玻璃门磁力锁已购置并安装好，本次报价只需报控制器价格） | 1.支持手机开门（本地开门，公共场合用户数大于20000）2.校园卡刷卡开门（本校已有一卡通系统为新开普，卡片为CPU+M1卡，公共场合用户数大于20000）；3.支持管理员远程开门；4.支持公共场合防火应急开锁；5.门锁互联方案根据实际场景定； | 161 | 套 |
| 3 | 铝合金平开门电插门锁及控制器（控制器数量签订合同时需根据实际情况定） | 1.支持手机开门（本地开门，公共场合用户数大于20000）2.校园卡刷卡开门（本校已有一卡通系统为新开普，卡片为CPU+M1卡，公共场合用户数大于20000）；3.支持管理员远程开门；4.支持公共场合防火应急开锁；5.门锁互联方案根据实际场景定； | 94 | 套 |
| **（二）门禁系统平台及通信网络线路和设备** |
| 1 | 门禁管理系统平台 | 管理功能多为优秀，结合校园管理为优，可开放性和互通性好为优； | 1 | 套 |
| 2 | 门禁管理系统运行服务器 | 投标人根据自己系统运行需求选择性价比好的； | 1 | 套 |
| 3 | 各楼宇管理用机 | 投标人根据自己系统需求，选择性价比好的（数量根据实际需要定）； | 5 | 套 |
| 4 | 通信网络线路和设备 | 投标人根据自己系统运行需求，合理、经济、稳定选择联网设备和数量； | 1 | 批 |
| 5 | 1人2年驻场服务费 | 提供1人2年驻场服务，驻场时间以验收合格日算起。驻场人员需能独立处理系统出现的故障，服从学校相关管理部门管理。 | 2 | 年 |
| 注：1、所有安装、集成费（含第三方技术开发费用、可能的硬件更换费用）由投标人承担，校方只负责协调工作；2、整个工期时间需按合同要求完成。 |
| **质保及售后服务要求**1. 所有硬件、软件提供5年免费质保及维护、维修。质保期内，软件升级、软件版本迭代升级必须免费提供。**（**本项费用分摊到软件及硬件设备费里，不另行报价**）**
2. 提供1人2年驻场服务，驻场时间以验收合格日算起。驻场人员需能独立处理系统出现的故障，服从学校相关管理部门管理。

3、质保期内学校新增锁具、控制器、锁具专用联网通信设备，应不高于本次合同价格供应学校。 |

**二、性能要求**

1. **智能门锁管理平台要求：**
2. ★产品具备自主软件产权（提供软件著作权证书），后续可根据用户要求具体开放个性要求；
3. 支持设备管理、部门管理和人员管理等管理功能；
4. 支持多管理员，系统管理员可为每个管理员分配不同的管理权限，实现不同楼栋管理员之间不能互相管理对方辖区的房间和人员（需提供软件界面截图，现场演示）；
5. 支持开门信息查询、汇总，开门信息可以对接学校数据中心以便今后数据分析；
6. 支持设备状态监控、报警，并可查看门锁的信号、电量、锁状态、名单数量、未上传记录数量等门锁信息（需提供软件界面截图，现场演示）；
7. 支持授权失效期功能，用户授权到期自动失去开门权限；
8. 智能门锁管理平台软件需与校方现有一卡通对接同步人员信息、卡信息、卡状态信息（校方协调现有一卡通厂家开放投标方需要的接口），在对接完成前，系统也可独立使用；
9. 平台需支持批量化人员信息录入、分级管理、调整等功能；
10. 根据学校统一身份认证系统自己绑定手机开门终端；
11. 整个平台支持刷卡、手机端等开门用户数需大于30000用户数。
12. **开门手机终端软件要求：**
13. APP需同时支持Android 与 IOS系统；
14. Android版APP在各大应用商店均可下载，IOS版APP可在苹果的APPLE Store下载；
15. 如学校有要求，可以将APP功能嵌入学校指定APP中；
16. APP需同时提供管理员功能与用户功能；
17. 管理员用户可以远程开门；
18. 开门方式支持手机联网和脱机；
19. 门锁固件可本地升级和远程升级；
20. 需支持各类品牌智能手机，支持手机新品发展，通讯协议向下兼容向上可以扩展。
21. **智能门锁、门禁控制器要求；**
22. 主要硬件需国家检验检测报告；
23. 支持校园卡刷卡开门、智能手机开门、机械钥匙开门；
24. 支持联网开门和脱机开门；
25. 门锁使用不超过4节5号电池，电池（如：南孚碱性电池）续航时间不低于10个月；
26. 开门的通讯方式不对国家限制频段造成干扰，采用的通讯协议应是国家标准协议；
27. 无故障开锁次数≥10000次，门锁B+级以上锁芯；
28. 开锁、落锁声音提醒，电量不足提醒，备用钥匙方式须为机械式钥匙。

**如有不清楚的地方，请与蔡老师联系，联系电话：13861593583。**

第三章 合同主要条款

1.合同金额

\*\*\*\*\*\*\*\*\*（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期（完工期）

中标人在2018年\*\*月\*\*日前将合同标的运送到招标人指定地点。

3.交货地点

江苏省淮安市淮阴工学院萧湖双创基地。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的90%（除驻场费用）；余下10%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清,开具增值税发票，驻场费付款方式签订合同时商议。

5.保修期及售后服务

（1）验收合格后系统所有设备免费保修 年（不少于5年）；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少10个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第四章 投标文件样式

**一 投 标 函**

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究 项目招标文件（项目编号 ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写） ，（小写） 。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

Email：

供应商名称： （公章）

授权代表（签名）：

 日 期：

**二 法定代表人资格证明**

淮阴工学院招投标办公室：

姓名： 性别： 职务： 身份证号码： ，系 （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院 （项目名称）（项目编号： ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

**三 法定代表人授权书**

法人代表身份证复印件粘贴处

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称 的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码： ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院 （项目名称） （项目编号： ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

被授权人身份证复印件粘贴处

**四 报价明细表**

单位:人民币/元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 驻场费 |  |  | 2年 |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

**注：**

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

**五 技术要求响应偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人: （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

**六 淮阴工学院投标保证金退款单**

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

 公司授权代表（签名）：

 （公章）

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称、项目号 |  |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

**七 投标文件材料袋格式**

**项目名称**

**项目编号**

**投标内容 全部投标**

**投标商名称**

**投标商法人或委托人**

**投标商联系电话 （含固定电话和手机）**

**投标商传真**

**投标商地址**

**投标商电子邮箱**

**投标商邮编**

**投标时间**