淮阴工学院

信管中心刀片服务器采购

**招标文件**

项目编号：20170199

 **淮 阴 工 学 院**

 **2017 年 11 月19日**

 **目 录**

第一章 投标须知 ………………………………………………2

第二章 采购需求及性能要求……………………………………7

第三章 合同主要条款……………………………………………9

第四章 投标文件样式……………………………………………10

第一章 投标须知

一、招标项目

**刀片服务器一套（预算150万元）。**

项目具体要求见招标文件（第二章）。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的独立企业法人，企业经营范围与本项目相关；

2.具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等方面相应资质；

3.具有系统集成三级及以上资质；

4.参加本次投标的投标人若非生产企业，须具有制造厂家产品代理或经销资质，具有产品授权的视同具备这一条件；

5.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；

6.本次招标不接受联合体供应商参加投标。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

投标人可直接在学校网站（ http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件售价：500元/份，投标人在投标前到淮阴工学院财务处（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院行政楼103室，联系电话是：0517-83599189）交纳该费用，交后一律不退。

五、投标保证金

投标保证金金额为30000元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处缴纳，开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后办理保证金退款。在设备供货、验收合格后办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

六、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人须对项目全部内容进行投标。

3. 资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（具有本次采购相关的营业范围，复印件），税务登记证（复印件），本项目的代理商、经销商或有产品授权等证明材料，与本次采购、供货、安装、售后服务等方面相应资质证明材料。

4.售后服务、质量保障、原生产厂家出具的质保时间承诺等材料。

5.所投设备(包括附件)的彩页、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）。

6.2014年1月1日以后签订的数据中心类产品合同业绩目录及证明材料（目录须包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息；提供与本项目需求相关的供货合同复印件，原件带至现场备查）。

7.技术要求和评分标准中要求提供的其他材料。

1-7项材料按顺序装订，原件备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2017年12月11日上午8:30-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校[财务处](http://cw.hyit.edu.cn/)开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区行政楼205室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式六份投标文件（包括一份正本和五份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2017年12月11日下午（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区行政楼203室。

九、评标办法

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对投标人的报价、技术性能、实施方案、资质、服务、业绩、对招标文件的响应程度等方面因素进行综合评分。若投标不足三家或有效响应不足三家，我校有权采用竞争性谈判等其他方式确定供货商。

评分采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的为第一中标候选人。评分标准为如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **评分因素** | **评分标准** |
| 价格:50分 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50分 |
| 技术要求：25分 | （1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件“技术要求”中标注“★”部分技术参数要求的得25分，未完全满足的作无效投标处理。（2）投标人所投产品技术参数与招标文件“技术要求”中未标注“★”部分技术参数要求相比较，以25分为基数，有一项负偏离扣1分，超过5项负偏离的作无效投标处理。  |
| 方案：8分 | 标书能够充分了解高校的信息化及数据中心现状，进行充分设计和响应。技术方案切实、可靠、具体。最优的得  4-3 分，良好的得2分，一般的得 1分，不合格不得分。 |
| 对实施方案进行打分，设备安装、集成调试、项目进度计划、人员配置等合理、可行，满足学校要求。最优得4-3 分，良好的得2分，一般的得 1分，不合格不得分。 |
| 企业资质能力：9分 | 投标人具有AAA资信等级证书的得1分，没有不得分。 |
| 投标人具有ITSS信息技术服务或ISO20000 IT运维服务体系认证得1分，没有不得分。 |
| 投标人具有ISO27001 信息安全管理体系认证得1分，没有不得分。 |
| 投标人2014年1月1日以后签订实施过单项合同金额达到 100 万元及以上、300万元以下的数据中心类项目（指单项合同中主要包含服务器、存储、虚拟化软件部分），每提供一个得0.5分，没有不得分，最高2分。 |
| 投标人2014年1月1日以后签订实施过单项合同金额达到 300 万元及以上的数据中心类建设项目（指单项合同中服务器、存储、虚拟化软件部分），每提供一个得 1分，没有不得分，最高2分。单个合同不重复计分，需提供合同复印件，原件备查。 |
| 投标人委派的实施工程师具有 VCP 证书认证得 1 分，没有不得分。需提供工程师最近半年的社保缴费证明。 |
| 委派该项目工程师具备所投品牌云计算工程师认证的得1分。需提供工程师最近半年的社保缴费证明。 |
| 售后服务：8分 | 依据售后服务及培训方案内容、服务方式、响应时间等以及是否满足招标文件的要求进行评分，优得4分，良得2分，合格得1分，不合格不得分。 |
| 刀片原厂售后服务3年，每增加一年原厂售后服务和质保得一分，最高2分。 |
| （1）投标人是所投服务器产品的生产厂家认证售后服务商得1分。需提供相关证明。（2）投标人或分公司注册地在江苏省内得1分。需提供相关证明。 |

十、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为3天，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.公示期满无异议，中标单位来校领取中标通知书。中标单位接到中标通知后须在三个工作日内前来我校签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，该中标商所交纳的投标保证金不予退还，我校有权决定第二中标单位或重新组织招标。供货时间在签订合同后15天内。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规处以取消中标资格、不退投标保证金、禁止1-3年内的投标资格等处罚，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：刘老师，联系电话：0517-83559087,13651542109。

招标文件咨询联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-83559069、83559936；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院行政楼205室。

淮阴工学院招投标办公室

2017年11月19日

第二章 采购需求及性能要求

 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 |
| 1 | 刀片服务器机箱 | 见技术条款 | 1套 |
| 2 | 刀片服务器 | 见技术条款 | 16台 |
| 3 | 驻场服务 | 见技术条款 | 1项 |

说明：投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

二、要求

**1、技术要求**

**1．1刀片服务器机箱**

|  |  |
| --- | --- |
| **功能指标** | **技术要求** |
| 品牌 | ★CISCO、HPE、IBM、华为 |
| 产品成熟度 | 上市半年以上，厂商主推产品，不接受即将下市或库存产品。 |
| 外观尺寸 | 机箱高度≥10U |
| 管理模块 | 本地KVM； |
| ★配置2块冗余热插拔管理模块； |
| 提供现场和远程方式下对刀片式服务器体系架构中的硬件设备的访问、管理和故障诊断，集成虚拟介质、远程KVM等技术； |
| 支持学校现有运维管理系统管理； |
| 电源模块 | 配置≥6个热插拔冗余电源模块； |
| 独立热插拔维护，非一体化设计； |
| 散热模块 | 配置≥9个风扇散热模块； |
| 独立热插拔维护，非一体化设计； |
| 网络模块 | ★两块冗余配置。单块对内独立提供≥16个10G网络接口；对外≥8个10GE口和2个40GE QSFP+光口； |
| 支持VLAN划分、ACL、QoS、RIP、OSPF、VRRP、静态路由、跨设备的链路聚合、TRILL等功能，支持多台设备虚拟化为单台逻辑设备。 |
| FC模块 | ★两块。单块对外且激活≥8个16G FC端口，每块配4块模块和跳线。 |
| 维保服务 | ★三年7\*24原厂免费软硬件售后与支持服务，自系统终验之日起计算。 |
| 其他 | 配置专用PDU 2个，相关附件和连接线，所有必须连接线采用双路冗余，有明确数量要求的配置相关附件数量与要求一致； |
| 如单台无法满足以上配置要求，可以采用两台或多台满足，但刀片交换机模块，电源，风扇，管理模块等关键设备，每台必须冗余并且数量及性能不得低于以上单台配置使用要求； |
| 设备和新招标采购存储设备、学校原有设备混合使用，需统一安装部署以及实施运维管理方案。 |

**1．2刀片服务器**

|  |  |
| --- | --- |
| **功能指标** | **技术要求** |
| 数量 | ★16片 |
| CPU | ★每片2个Intel Xeon E5-2650V4 12核心CPU。 |
| 内存 | ★每片配置≥256（32Gx8）GB DDR4-2400 MHZ内存。 |
| 硬盘 | 配置2块300GB 1000rpm2.5寸热插拔SAS硬盘。 |
| 接口 | ★单片配置2个10G 网络接口，2个16G Fc接口。 |
| RAID控制器 | 配置独立硬Raid卡，支持Raid0,1。 |
| 兼容性 | 支持Windows、Redhat Linux、SuSE Linux、Citrix XenServer、FusionSphere和vmware 等其他主流操作系统。 |
| 虚拟化 | ★每片提供Vmware vSphere 6.5标准版CPU授权2个；总共Vcenter server 1套，安装服务，一年原厂售后支持服务；两个 Vmware VCP官方培训认证及考试服务。 |
| 维保服务 | ★三年及以上7\*24原厂免费软硬件售后与支持服务，自系统终验之日起计算。 |
| 其他 | 配置相关附件和连接线，所有连接线必须采用双路冗余，有明确数量要求的配置相关附件数量与要求一致； |

**1.3 人员驻场及服务**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 指标项 |
| 1 | 驻场人员素质要求★ | 1、大专以上学历，计算机专业大类偏软方向优先；2、年龄27岁以下；3、熟悉网络、操作系统、数据库和信息系统软件；4、能进行良好沟通，服从学校管理；5、驻场人数为1名，期限三年； |
| 2 | 工作内容★ | 1、数据中心及数据库维护：包括服务器、存储、核心交换机、网络设备、安全设备、一卡通等数据库、操作系统软件、双机软件、应用平台、虚拟化平台等；2、对信息系统进行管理维护，做好日常巡检、故障排除、系统管理、维护升级等工作；3、终端设备及网络维护：包括接入交换机、网络、电脑主机、外设，并对终端设备每年提供一次全面的除尘保养；4、机房维护：包括供配电、空调、UPS、环境动力监控、消防等系统；5、配合我校所有应用软件厂商对于信息系统的维护要求；6、维护工作量：符合资质要求的投标人可凭单位介绍信现场查勘，具体维护对象的数量及工作量由投标人现场查勘为准。在维护期内我院新添置的相关台式机、服务器、信息系统等设备纳入维护范围。 |
| 3 | 企业技术支撑及应急响应★ | 1、除常驻场人员外，需有额外的专业技术人员进行数据中心的日常巡检、故障响应及处置、突发事件的协助处理、新建平台的配合实施；2、提供每月一次的二线工程师现场巡检，并结合巡检情况递交维护报告；3、提供7x24小时的应急响应服务，接到故障报修半小时内响应，1小时内到达现场。 |

第三章 合同主要条款

1.合同金额

合同金额（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期（完工期）

中标人在签订合同后15天内将合同标的运送到招标人指定地点。

3.交货地点

江苏省淮安市枚乘东路1号北园正行楼4楼数据中心，淮阴工学院信息化建设与管理中心。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 （不少于3年）；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第四章 投标文件样式

**一 投 标 函**

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究 项目招标文件（项目编号 ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写） ，（小写） 。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

Email：

供应商名称： （公章）

授权代表（签名）：

 日 期：

**二 法定代表人资格证明**

淮阴工学院招投标办公室：

姓名： 性别： 职务： 身份证号码： ，系 （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院 （项目名称）（项目编号： ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

**三 法定代表人授权书**

法人代表身份证复印件粘贴处

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称 的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码： ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院 （项目名称） （项目编号： ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

被授权人身份证复印件粘贴处

**四 报价明细表**

单位:人民币/元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称及商标名称 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

**注：**

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

**五 技术要求响应偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数等描述 | 偏离情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：请务必对照技术指标一一列出投标产品的技术指标等情况。本产品信息不得完全拷贝招标文件中的技术要求。

投标人: （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

**六 淮阴工学院投标保证金退款单**

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

 公司授权代表（签名）：

 （公章）

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称、项目号 |  |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

**七 投标文件材料袋格式**

**项目名称**

**项目编号**

**投标内容 全部投标**

**投标商名称**

**投标商法人或委托人**

**投标商联系电话 （含固定电话和手机）**

**投标商传真**

**投标商地址**

**投标商电子邮箱**

**投标商邮编**

**投标时间**